1. 电测台在每次测试后，在测试电脑路径中生成一个测试文本文件：
   1. 文件的名称需保持唯一性如：yyyyMMddHHmmsss.txt
   2. 文件的基本内容为(可以根据实际情况增加或减少)：

|  |  |
| --- | --- |
| **内容名** | **实例** |
| 电测台号 | TSK056 |
| 零件号 | 91G40538 |
| 客户零件号 | 91G40538 |
| 固定夹编号 | C004 |
| 固定夹第一次扫描时间 | 2014-04-01 12:01:15.000 |
| 固定夹第二次扫描编号 | 2014-04-01 12:01:15.000 |
| 测试标签号 | 20T1906234141213 |
| 测试台扫描时间 | 2014-04-01 12:01:30.000 |
| 测试台扫描时间与固定夹第二次扫描编号的时间差 | 15 |
| 测试结果(成功-1\失败-0) | 1 |

没个数据以英文分号(;)为分隔符写入文件，如：

