电测台数据格式：



