电测台数据格式：

